**Moteur pour B.S.O. GJ56.. AIR**

**Moteur**

Moteur 230V / 50Hz pour montage invisible, couple de 6,10,16 ou 20 Nm , vitesse 26 tr / min, indice de protection IP 54, engrenage planétaire intégré à plusieurs étages, axes sortant des deux côtés, interrupteur de fin de course monté, condensateur et protection thermique. Câble de connexion enfichable. Le moteur est graissé à vie et ne demande aucun entretien. Plusieurs moteurs peuvent fonctionner en parallèle. Module radio AIR bidirectionnelle intégré.

Le moteur doit être installé avec un amortisseur de bruit optimisé pour réduire au maximum la transmission de vibrations et de bruits.

Les fins de course supérieures et inférieures peuvent être réglées librement, même sans interrupteur de réglage standard. L'arrêt sur la position supérieure peut être réalisé sans réglage au moyen de l’interrupteur de fin de course.

Protection antigel et compensation de la longueur de la protection solaire par prises de références après 1, 5 et 20 cycles puis tous les 50 cycles. Compatible avec la commande Smart Home de Loxone.