**GJ5606 T90 – Raffstoreantrieb**

**Antrieb**

230V/50Hz-Antrieb zum verdeckten Einbau, Drehmoment: 6 Nm, Drehzahl: 26 U/min, Schutzart   
IP 54, mit integriertem, mehrstufigem Planetengetriebe und beidseitigem Wellenabgang, eingebauter Auflaufendschalter, Kondensator und Thermoschutzschalter. Steckbare Anschlussleitung. Der Antrieb ist dauergeschmiert und wartungsfrei.

Der Antrieb ist mit einer geräuschoptimierten Dämpfung zu montieren, um die Körperschallübertragung auf ein Minimum zu reduzieren.

Obere und untere Endlagen können frei eingestellt werden. Das Abschalten in der oberen Endlage kann ohne Einstellung über Auflaufendschalter erfolgen.

Der Antrieb läuft in einem Temperaturbereich von -20°C bis +90°C mit einem Kabel, das bis zu 90°C zugelassen ist. Die in Cahier 3677 - des CSTB in Klasse B geforderten Anforderungen von 8000 Zyklen bei Raumtemperatur, 2000 Zyklen bei 75°C und 500 Zyklen bei 85°C werden selbstverständlich erfüllt.