**GJ5606-DuoDrive – Raffstoreantrieb**

**Antrieb**

230V/50Hz-Antrieb zum verdeckten Einbau, Drehmoment: 6 Nm, Drehzahl: Lamellenwendung mit 9 U/min, Fahrtbewegung mit 39 U/min. Schutzart IP 54, mit integriertem, mehrstufigem Planetengetriebe mit Umschaltung nach einer ¾ Umdrehung und beidseitigem Wellenabgang, eingebauter Auflaufendschalter, Kondensator und Thermoschutzschalter. Steckbare Anschlussleitung. Der Antrieb ist dauergeschmiert und wartungsfrei.

Der Antrieb ist mit einer geräuschoptimierten Dämpfung zu montieren, um die Körperschallübertragung auf ein Minimum zu reduzieren.

Obere und untere Endlagen können frei eingestellt werden. Das Abschalten in der oberen Endlage kann ohne Einstellung über Auflaufendschalter erfolgen. Der Antrieb verfügt über zwei Geschwindigkeiten.