**SOLIDline Flex AIR – Smart Home Ready**

**Motor**

Elektronischer Rohrantrieb 230V/50 Hz, Drehmoment: 10/20/30/40/50 Nm nach Typ, Drehzahl: 16 U/min (bei 50 Nm 12 U/min), Schutzart IP 44, mit integriertem, mehrstufigem Planetengetriebe, eingebautem Thermoschutz und Kondensator. Steckbare Anschlussleitung. Der Antrieb ist dauergeschmiert und wartungsfrei. Mehrere Antriebe sind parallel schaltbar. Integriertes bidirektionales Funkmodul AIR.

**Einsatz:** Rollladen (mit/ohne Stopper und Hochschiebesicherungen), Screens (ZIP-Screens/Fassadenmarkisen etc.), Offene Gelenkarmmarkisen

Das Einstellen der oberen und unteren Endlage kann über eine drehmomentgesteuerte Abschaltung oder frei einstellbare Position erfolgen. Kompatibel zur Smart Home Steuerung von LOXONE.