**SOLIDline Flex AIR - Smart Home Ready**

**Moteur**

Moteur tubulaire électronique 230V / 50Hz pour montage invisible, couple de 10, 20, 30, 40 ou 50 Nm en fonction du type, vitesse 16 tr / min (avec 50 Nm 12 tr /min ), indice de protection IP 44, engrenage planétaire intégré à plusieurs étages, condensateur et protection thermique. Câble de connexion enfichable. Le moteur est graissé à vie et ne demande aucun entretien. Plusieurs moteurs peuvent fonctionner en parallèle. Module radio AIR bidirectionnelle intégré.

**Application:** volets roulants (avec ou sans butée/verrous automatiques), screens (ZIP screens,stores de façade etc.), stores à bras articulés

Le réglage des fins de course inférieure et supérieure peut se faire par positionnement libre ou par arrêt au couple. Compatible avec le système Smart Home de LOXONE.