**SOLIDline Sun AIR - Smart Home Ready**

**Moteur**

Moteur tubulaire électronique 230V / 50Hz pour montage invisible, couple de 10, 20, 30, 40 ou 50 Nm en fonction du type, vitesse 16 tr/min (avec 50 Nm 12 tr/min ), indice de protection IP 44, engrenage planétaire intégré à plusieurs étages, condensateur et protection thermique. Câble de connexion enfichable. Le moteur est graissé à vie et ne demande aucun entretien. Plusieurs moteurs peuvent fonctionner en parallèle. Module radio AIR bidirectionnelle intégré.

**Application:** stores coffre, screens (ZIP screens, stores de façade etc.)

Le réglage de la fin de course supérieure se fait par arrêt au couple. Le coffre est donc ainsi tourjours bien fermé. Lréglage de la fin de course inférieure se fait par positionnement libre. Compatible avec le système Smart Home de LOXONE.