**SOLIDline ZIP AIR - Smart Home Ready**

**Moteur**

Moteur tubulaire électronique 230V / 50Hz pour montage invisible, couple de 6,10, 20 ou

30 Nm en fonction du type, vitesse 16 tr/min, indice de protection IP 44, engrenage planétaire intégré à plusieurs étages, condensateur et protection thermique. Câble de connexion enfichable. Le moteur est graissé à vie et ne demande aucun entretien. Plusieurs moteurs peuvent fonctionner en parallèle. Module radio AIR bidirectionnelle intégré.

**Application:** screens avec système ZIP

Le réglage des fins de course inférieure et supérieure peut se faire par positionnement libre ou par arrêt au couple. Compatible avec le système Smart Home de LOXONE.